arbre est equilibré si pour tout noeud, la différence de hauteur entre le sous arbre de gauche et le sous arbre de droite vaut 0,-1,1

AVL : ABR equilibré

ADPL :Arbre ou apres chaque opération, on remonte le dernier noeud manipulé en haut de l'arbre

