arbre est equilibré si pour tout noeud, la différence de hauteur entre le sous arbre de gauche et le sous arbre de droite vaut 0,-1,1

AVL : ABR equilibré

ADPL :Arbre ou apres chaque opération, on remonte le dernier noeud manipulé en haut de l'arbre



1 – 26 gauche

2 – 39 droite

3 – 57 droite

4 – 5 gauche

5 – 31 droite

c